FOSSGIS 2017

Wer

Andi

jwacalex (wohnt in Passau)

“wenn es sich zeitlich ausgeht soweit helfe ich gerne mit – freitag muss ich allerdings schon vormittags los”

MichaelK: Dienstag bis Samstag

Marc: Dienstag bis Donnertag

Katja (Schnitt)

Astrid (Schnitt)

Kampfhamster (aus Deggendorf) ^da kein Vorlesungsplan noch nicht sicher

Unterkunft Andi, Marc und Michael: http://www.pension-gabriele.de/ (Adalbert-Stifter-Straße 12)

Checkliste

Was brauchen wir alles an Hardware/Cases?

Auch Audio?

Wer macht Lagerdienst?

Am liebsten wäre mir das könnte jemand vom Fossgis-Verein in Berlin abholen bzw. sich um die Übergabe an die Spedition kümmern. — Andi 2017/02/04 19:18

Meise kümmert sich

Abmessungen Room Cases Gen2? Sind etwas tiefer. 10-20 cm?

Case 4-6, Audio Case 1+2, Audiomischer 3, Regieswitch, Regie-Kabel, Weitere Switche als Backup sofern frei/verfügbar

Versicherung

Ist in Vereinshaftplicht mit drin.

Ist wohl kompliziert – bisher haben wir nur 100 Mbit und kein eigenes Layer2 Netz.

@peda/team: Haben hat jemand von euch einen RJ45 Verkablungstester?

MichaelK: bringe mein Billigteil mit

Gibt es dieses Mal eine Vernünftige API zum TIB AV Portal?

Bei der GWDG anfragen?

social vm auf bessel bekommt mehr Speicher, Netzwerk-Anbindung dort ist halt nicht so toll.

Remote Encoding Speedy/Tweety?

VOC auf der Sponsorenseite nennen?

Katja hat jetzt mal VOC Logo bei https://www.fossgis-konferenz.de/2017/ hinzugefügt

Steht sie dieses Mal auch richtig auf der Unterschriftenliste?

siehe extra Mailthread mit Katja und Astrid

⇒ siehe unterhalb bei “Kickoff Meeting”!

Mazdermind hat zeit

http://frab.fossgis-konferenz.de/de/2017/public/schedule.xml ?

siehe tracker-project_and_worker

https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2017/Artwork

On-Demand auf den Encodern generieren?

Youtube

von Kickoff Meeting

Katja Kontakt in Berlin mitteilen für Schlüssel + macht meise – Übersicht, was nach Passau muss

Audio: XLR-Summe

Video: Beamer (HDMI und/oder VGA und/oder …), Auflösung, 16:9 vs. 3:4 vs …

(Account osmradio? fossgis oder voc) ⇒ 50h aufgeladen.

Notizen

Pad der ersten Vorbesprechung an der Uni (2017-01-31)

Pad vom Kickoff (Mumble, 2017-02-10)

Räume

Raumplan: http://tobias-knerr.de/temp/Plan Räume FOSSGIS 2017.pdf

In den Räume HS10, HS9 und HS13 ist überall eine ausreichende Audio-Anlage vorhanden. Pultmikros und diverse Funkmikros liegen aus.

In allen drei Räumen sind mittig hinten oder im Regieraum hinten jeweils XLR-Buchsen zum Abgriff des Audio-Summensignals.

Der Pegel des Summensignals soll nicht verändert werden

Das Beamersignal kann direkt nach dem Referentenlaptop abgegriffen werden, teilweise aber auch hinten.

AM HS10 (kein Case)

Wird nur für Eröffnung am Mittwoch von 13 bis 14:30 Uhr benutzt (Nur Kamera?)

Auflösung Beamer: 1920×1200

Eispeisung VGA hinten mittig über über CAT5, also über ein HD-BASE-T-Endgerät z. B. von Extron MTP RL 15HDA

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an. (LI/RE via Cinch)

NUR VGA ABGRIFF

=== AM HS9 (Case 6)Wird durchgehend ab Mittwoch 9 Uhr bespielt

Auflösung Beamer: 1920×1200

Eispeisung VGA hinten mittig über über CAT5, also über ein HD-BASE-T-Endgerät z. B. von Extron MTP RL 15HDA

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an. (LI/RE via Cinch)

NUR VGA ABGRIFF

=== IM HS13 (Case 5)wird durchgehend ab Mittwoch 15 Uhr bespielt, Samstag (OpenStreetMap Day) nur Festlegung der Themen

Auflösung Beamer: 1200×800

im HS13: hinten im Regieraum über HDMI

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an.

=== IM HS 11 (Case 4)wird nur am Donnerstag bespielt

wie HS13, Angriff in letzter Reihe

IM 033 (VOC-office)

Welche Netzwerkanschlüsse sind hier vorhanden?

Raumbelegung (Zeitplanung)

Originaldatei: fossgis-2017_raumbelegung-voc.ods

mounts

sudo mkdir /video
sudo mount.cifs //voc-wuerfel.lan.c3voc.de/video/ /video/ -ouid=[AKTUELLER-USER]
sudo mount.cifs //voc-wuerfel.lan.c3voc.de/fuse/ /video/fuse -ouid=[AKTUELLER-USER]

Netzaufbau