= FOSSGIS 2017

== Wer

Andi

jwacalex (wohnt in Passau)

“wenn es sich zeitlich ausgeht soweit helfe ich gerne mit – freitag muss ich allerdings schon vormittags los”

MichaelK: Dienstag bis Samstag

Marc: Dienstag bis Donnertag

Katja (Schnitt)

Astrid (Schnitt)

Kampfhamster (aus Deggendorf) ^da kein Vorlesungsplan noch nicht sicher

Unterkunft Andi, Marc und Michael: http://www.pension-gabriele.de/ (Adalbert-Stifter-Straße 12)

== Checkliste

Was brauchen wir alles an Hardware/Cases?

Auch Audio?

Wer macht Lagerdienst?

Am liebsten wäre mir das könnte jemand vom Fossgis-Verein in Berlin abholen bzw. sich um die Übergabe an die Spedition kümmern. — Andi 2017/02/04 19:18

Meise kümmert sich

Abmessungen Room Cases Gen2? Sind etwas tiefer. 10-20 cm?

Case 4-6, Audio Case 1+2, Audiomischer 3, Regieswitch, Regie-Kabel, Weitere Switche als Backup sofern frei/verfügbar

Versicherung

Ist in Vereinshaftplicht mit drin.

Ist wohl kompliziert – bisher haben wir nur 100 Mbit und kein eigenes Layer2 Netz.

@peda/team: Haben hat jemand von euch einen RJ45 Verkablungstester?

MichaelK: bringe mein Billigteil mit

Gibt es dieses Mal eine Vernünftige API zum TIB AV Portal?

Bei der GWDG anfragen?

social vm auf bessel bekommt mehr Speicher, Netzwerk-Anbindung dort ist halt nicht so toll.

Remote Encoding Speedy/Tweety?

VOC auf der Sponsorenseite nennen?

Katja hat jetzt mal VOC Logo bei https://www.fossgis-konferenz.de/2017/ hinzugefügt

Steht sie dieses Mal auch richtig auf der Unterschriftenliste?

siehe extra Mailthread mit Katja und Astrid

⇒ siehe unterhalb bei “Kickoff Meeting”!

Mazdermind hat zeit

http://frab.fossgis-konferenz.de/de/2017/public/schedule.xml ?

siehe tracker-project_and_worker

https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2017/Artwork

On-Demand auf den Encodern generieren?

Youtube

=== von Kickoff Meeting

Katja Kontakt in Berlin mitteilen für Schlüssel + macht meise – Übersicht, was nach Passau muss

Audio: XLR-Summe

Video: Beamer (HDMI und/oder VGA und/oder …), Auflösung, 16:9 vs. 3:4 vs …

(Account osmradio? fossgis oder voc) ⇒ 50h aufgeladen.

== Notizen

Pad der ersten Vorbesprechung an der Uni (2017-01-31)

Pad vom Kickoff (Mumble, 2017-02-10)

== Räume Raumplan: http://tobias-knerr.de/temp/Plan Räume FOSSGIS 2017.pdf

In den Räume HS10, HS9 und HS13 ist überall eine ausreichende Audio-Anlage vorhanden. Pultmikros und diverse Funkmikros liegen aus.

In allen drei Räumen sind mittig hinten oder im Regieraum hinten jeweils XLR-Buchsen zum Abgriff des Audio-Summensignals.

Der Pegel des Summensignals soll nicht verändert werden

Das Beamersignal kann direkt nach dem Referentenlaptop abgegriffen werden, teilweise aber auch hinten.

=== AM HS10 (kein Case) Wird nur für Eröffnung am Mittwoch von 13 bis 14:30 Uhr benutzt (Nur Kamera?)

Auflösung Beamer: 1920×1200

Eispeisung VGA hinten mittig über über CAT5, also über ein HD-BASE-T-Endgerät z. B. von Extron MTP RL 15HDA

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an. (LI/RE via Cinch)

NUR VGA ABGRIFF

=== AM HS9 (Case 6) Wird durchgehend ab Mittwoch 9 Uhr bespielt

Auflösung Beamer: 1920×1200

Eispeisung VGA hinten mittig über über CAT5, also über ein HD-BASE-T-Endgerät z. B. von Extron MTP RL 15HDA

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an. (LI/RE via Cinch)

NUR VGA ABGRIFF

=== IM HS13 (Case 5) wird durchgehend ab Mittwoch 15 Uhr bespielt, Samstag (OpenStreetMap Day) nur Festlegung der Themen

Auflösung Beamer: 1200×800

im HS13: hinten im Regieraum über HDMI

hier liegt auch die Audio-Summe komplett an.

=== IM HS 11 (Case 4) wird nur am Donnerstag bespielt

wie HS13, Angriff in letzter Reihe

=== IM 033 (VOC-office)

Welche Netzwerkanschlüsse sind hier vorhanden?

=== Raumbelegung (Zeitplanung) Originaldatei: fossgis-2017_raumbelegung-voc.ods

=== mounts sudo mkdir /video sudo mount.cifs //voc-wuerfel.lan.c3voc.de/video/ /video/ -ouid=[AKTUELLER-USER] sudo mount.cifs //voc-wuerfel.lan.c3voc.de/fuse/ /video/fuse -ouid=[AKTUELLER-USER]