FOSSGIS 2020

Wer

Thorti

Capo

MichaelK (plane im Momenet damit, wenn nicht kurzfristig die Arbeit ein “Problem” verursacht)

Sophie

Kunsi

frederik

NHG

Anwesenheit

Unterkunftbedarf

DZ: sophie + kunsi

DZ: NHG + Frederik

EZ: Kampfhamster

EZ: Thorti

Infos-Location

3 Hörsäle

Bilder von der Begehung am 11.01.2020: https://www.thorti.de/c3voc/fossgis20/

HS Anatomie

Kein HDMI-Input vorhanden, aber Option für DVI, wenn man das Kabel vom eingebauten Windows-PC abzieht.

Audio-Input per Cinch möglich

Zugänglicher XLR-Port im Schrank möglich, Signalprüfung muss noch durchgeführt werden

VLAN per vorhandenen Dosen möglich, Einspeisung am Pult (21 J/I1 od. 21 K/L1) oder beim Mischerplatz (21 B/A1)

=== HS Rundbau

HDMI-Input direkt am Beamer möglich

Audio-Input per XLR möglich

Audio-Out per XLR möglich

VLAN per vorhandenen Dosen möglich, Einspeisung beim Mischerplatz (00 009 11.1.S/T2T)

=== HS Weismannhaus

HDMI-Input vorhanden

Zugänglicher XLR-Input intern im Schrank vorhanden

VLAN problematisch, da kaum Dosen vorhanden, wird dort mit nem Billo-Switch gearbeitet…