FOSSGIS 2026

Wer?

Unterkunft siehe PDF

TODOs

Kickoff Meeting

Anforderungen

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN), 20000-20255 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 13337 (VPN), 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Youtube?

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

Räume FOSSGIS 2026

- Lageplan ZHG: https://lageplan.uni-goettingen.de/?piz=5257&etage=EG
- Adresse: Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG), Pl. d. Göttinger Sieben 5

Raum	Nummer	Sitzplätze	unsere Nutzung	Ausstattung	Notiz
ZHG011	1.151	897	HS1
ZHG010	1.153	478	HS2
ZHG009	1.152	372	HS3
ZHG008	1.150	372	HS4
ZHG105	1.130	230	VOC-Regie, vom 23.03.-30.03.2026 gebucht	auf dem Podest im HS wird VOC-Regie platziert, Podest ist breit genug, evtl. Aufbau erforderlich

Vor-Ort-Termin 23.01.

- Treffpunkt 11 Uhr im ZHG, da wo das kleine Café ist. Eingang vom Platz aus ins ZHG.
- Für den 23.01. sind Zeitfenster für die Hörsäle ZHG008, 009 und 010 geblockt. Der Hörsaal ZHG011 ist allerdings in der Zeit belegt, sodass man dort gegebenenfalls zwischen zwei Veranstaltungen ( zwischen 11:45 und 12:15 Uhr) den Raum prüfen müsste.

11:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr ZHG008

11:00 - 17:00 Uhr ZHG009

14:00 - 17:00 Uhr ZHG010

- Ansprechpartner für Netze bei der GWDG ist Herr Jannik Richter.
- Anlieferung Cases mit Pforte klären, ZHG hat keine Postestelle.
- …