Jugend hackt Süd 2016

Adresse und Öffnungzeiten Poststelle

Hardware

ein Case von GPN16 via masterbase

Abtransport via Spedition nach Nürnberg

Hardware Stand nach der Veranstaltung (Case 3):

Fehlt

mittleres HDMI Kabel: War bei EH16 noch da, nach GPN16 nicht mehr

HDMI Splitter: War da mal einer drin? Jetzt jedenfalls nicht mehr

Netzwerkkabel 1,5m: 1 fehlt immer noch

DECT Telefon: Akkudeckel fehlt

2x Adapter Chinch Klinke für Mini-Klinke-Chinch Kabel

Defekt/Reperatur benötigt:

RJ45 Stecker bei 20m Netzwerkkabel austauschen

DECT Telefon: Antenne muss mit Sekundenkleber repariert werden

Neu:

1x MicroHDMI auf HDMI Kabel ~3-5m

Dinge die auf der Event-Checkliste fehlen

Checkliste ausdrucken

dafür sorgend as auf live.ber genug Platz ist

Dinge die in der Doku/Config verbessert werden müssen:

Keine Encoder Prozesse im HD Modus auf EncoderX, sondern nur auf Minion

Deploying Streaming Webseite (CM Repo)

Wer

Thomic und/oder Andi (+ evtl. v0tti)

Checkliste

Netzwerk

Dose an der Wand hatte keinen Link, deswegen musste dann doch nochmal ein langes Kabel in den Nebenraum gezogen werden

Am Ende wurde die BUS1 XLR Buchse hinten am Technikschrank genutzt.

Weitere Kamera von der Uni?

Es stellte ich im Vorfeld heraus das diese nicht HD-fähig ist, deswegen wurde Panasonic GH40 benutzt.

Deren HDMI Ausgang funktionierte aber irgendwie nur bei ner Systemfrequenz von 59,9 bzw. 24 fps richtig. Wir haben am den 24 FPS Modus benutzt, und die dem FFMPEG mit Decklink Mini Recorder (2)@9? und -r 25 zum Verarbeiten des Signals gebracht. 1 Bei den Projektpräsentationen waren die beiden Kameras dann irgendwie nicht mehr synchron. Thomic meinte das der FFMPEG Prozess ggf. etwas gepuffert hat. In der Pause wurde der Voctomix core & Co. aus anderen Gründen neu gestaret und bei der Preisverleihung war das Problem dann nicht mehr da. — Andi 2016/06/13 15:42

aktuell nur “CC-BY”. Versionsnummer ist angefragt

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Auphonic Credits?

https://github.com/voc/streaming-website#deployment-auf-der-voc-infrastruktur ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Geht wohl jetzt per Ansible

Youtube?

Lessons learned:

Fremde Kameras bzw. alles ohne SDI Anschluss sollte man auf jeden Fall vermeiden wenn man nicht ~3 Stunden darin versenken will

Fehlende Dokumentenkamera hat ebenfalls unnötig viel Resourcen verbraucht.

Youtube-Metadaten wie z.B. Tags usw. auch beim Publishing Testlauf schon eintragen.

Die Aufnahme Taster der Epiphan Broadcaster sollten wir jetzt endlich mal auslöten.

Andi’s Meinung: Das nächste Mal die ganze Technik oben in der Regie aufbauen, und dort Schnitt und Mischer direkt nebeneinander setzen. Crestron Fernbedienung für dort vorher organisieren und der Hörsaaltechnik bescheid geben das die alle vier Eingänge mal überprüfen.