Podstock 2017

Räume

Raum “Bühne”

Beamer mit HDMI

Audio: Summe aus Zoom R24

Audiocase VOC wegen Funkmikro für Publikum

VOC Case X

(Nice to have: Zusätzliche Eingänge Encoder für Zusatz-Kameras bei Puerto Patinda)

Raum “Workshops”

Bildschirm mit HDMI

https://www.podstock.de/2016/workshops.jpg

In die Mitte ein Mikrophon z.B. H2 stellen und per DI Box via XLR in Kamera

VOC Case X

Checkliste

Vor der Veranstaltung

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Youtube

Nach der Veranstaltung