SUBSCRIBE 7

alter Name: ppw16a

Meta

schedule.xml

Logo (small for Overlay)

Logo (long)

== Betreuung wir wären dankbar für personelle Unterstützung durch eine VOC-erfahrene Person für unsere SUBSCRIBE Podcast Konferenz und Workshop am 6.-8.5.2016 (ehemals Podlove Workshop) in Berlin.

raven hätte Zeit und Lust, aber aktuell kein Geld für Reise und Unterkunft. (aka. braucht Unterkunft + 2Kl. Bahnticket Basel Bad ↔ Berlin)

jwacalex hätte ebenfalls Zeit, allerdings müssten Kosten übernommen werden

== Aktuelle Planung

Dennis (gglnx) und mrmoe werden da sein und haben schon öfter mit auf und ab gebaut und kriegen das hin. Tim könnte die Hardware vorher in den Metaebene bringen so das wir remote cubes und mixer neu deployen können.Somit wäre “nur” remote support nötig.

Aufbau

Im Hauptsaal (Mosaik) steht Encoder1, Mixer1, und Kamera1 und 2. Encoder2 ist als Support fürs Release-Encoding auch noch da.

Aufbau der Framegrabber ist aktuell Laptop → Framegrabber2 -DVI→ Framegrabber1 -DVI→ Hausanlage

Das ermöglicht das man beide Framegrabber gleichzeitig (z.B. für Tests) verwenden kann.

Produktiv benutzt wird für die Talks ab Samstag Framegrabber1. Umbau erfolgte Freitag Abend gegen 20:30.

gefundene Bugs:

Voctomix bzw. das aktuelle Setup kann aktuell noch nicht so wirklich mit der alten Framegrabber Generation (https://c3voc.de/wiki/hardware:framegrabber#vga_broadcaster_light). Irgendwo auf dem Weg von Broadcaster per MJPEG über ffmpeg zu voctomix kommen da schwarze Frames in den Slide-Stream… Mögliche Lösungen:

beim Broadcaster von MJPEG auf H264 umsteigen

im FFMPEG mehr Frames liefern?

mit gstreamer anstatt ffmpeg transcoding machen

curl verwenden

Wenn man beim Framegrabber die Auflösung o.ä. ändert muss man nen sudo systemctl restart voctomix-grabber-source.service auf encoder1 ausführen.

Mögliche Quellen für schwarze Frames

ffmpeg -filter_complex fps=25

gstreamer intervideosrc

Random notes

journalctl -a -f -u voctomix-grabber-source.service

curl http://10.73.2.2:1881/vgabroadcaster.mjpg | gst-launch-1.0 -q fdsrc ! multipartdemux ! image/jpeg,framerate=25/1 ! jpegparse ! jpegdec ! videoscale ! videorate ! videoconvert ! video/x-raw,format=I420,width=1920,height=1080,framerate=25/1,pixel-aspect-ratio=1/1 ! mux. audiotestsrc ! audio/x-raw,format=S16LE,channels=2,layout=interleaved,rate=48000 ! mux. matroskamux name=mux ! tcpclientsink host=localhost port=10002