SUBSCRIBE 8

Checkliste

Im Vorfeld

Warte auf Antwort per Mail

Claudia spricht mit Tim

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

vgl. Streaming website

vgl. HLS Relive

Youtube

Aufbau

vgl. transcoding

vgl. HLS Relive

Packliste

Aus dem CCCV Lager:

3x Room-Event-Case blau: Room 2, Room3, Room 4

VOC Switch 24 Port aus Auerbox “VOC Regie”?

VOC Switch aus Auerbox “Room 6”

Switch Mazdermind

optional: Thinkpad Laptop aus Auerbox “Room 6”

Aus dem CCCB:

2-3x Auerbox 40x30cm jeweils mit Beschriftung “Room 5” (natürlich inklusive! Inhalt)

Encoder 5

Cam 5

Laptop 5

Framegrabber 5

Switch 5, Kabel etc.

5x “Android-Grabber-Box” Pavo M9 mit Netzteilen

Räume und Aufbauplanung

großer Sitzungssaal

Hauptprogramm aka “Konferenz”

encoder_cube_5 wegen drei Hardware-Eingängen

Kameras aus Case 3 und 4

Pavo M9 als “Scaler” um HDMI 1080p50 auf 1080p24 zu wandeln – oder was auch immer die Decklink-Mini-Recorder PCI-Karte als Input kann

Hälfte des Raums in Reihen bestuhlt, andere hälfte mit Tischen. FoH hinten, daneben Videomischer-Platz?

Zwei Kameras in der Mitte des Raumes?, Dann lieber auch dort Video-Mischer aufstellen?

Technik: Crestron Digtital Media Series 3, HDMI+VGA via Kupfer, Vollständig ausgestattet mit zahlreichen Bodentanks und Patchpanels für HDSDI/BNC, XLR und Ethernet. Funk-Mikros: Zwei Headsets + vier Handmikrofone.

kleiner Sitzungsaal

Workshop-Raum mit 30 Sitzplätzen

Case 2 im Standard-Setup

Framegrabber ggf. nur in 720p Modus oder ggf. auch mit zweiter Android Box.

Projektor direkt an Laptop angeschloßen → Framegrabber dazwischen schalten.

Audio: es gibt auf dem Tisch vier Grenzflächenmikros → per XLR in Kameras

Sitzungszimmer 8

Workshop-Raum mit 20 Sitzplätzen an langem Tisch

Creston Presentation Switcher DMPS3-4K-150-C

Crestron Verstärker AMP 2210S

Projektor: Panasonic PT-EZ580

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/products/ez580/manual/pt-ez580_en.pdf

Folien+Audio

Framegrabber im H264 Modus oder Pavo M9

Laptop für Monitoring/Feedback

2x Grenzflächenmirkos vom Haus

Zoom H6 für Backaufzeichnung/Mix zu Framegrabber?

EncoderM oder Encoder3?

Sitzungszimmer 4

Workshop-Raum mit 15? Sitzplätzen

Projektor NEC U321H an Extron MPS 602

Folien+Audio

Framegrabber 5 im H264 Modus oder Pavo M9

Laptop für Monitoring/Feedback?

Encoder4?

Sitzungszimmer 9

Workshop-Raum mit 20 12 Sitzplätzen

Projektor steht auf dem Tisch und hat VGA+HDMI.

Folien+Audio

Framegrabber 4 im H264 Modus oder Pavo M9

Laptop für Monitoring/Feedback

Sitzungszimmer 3

Podcast-Aufnahmeraum, keine Videotechnik von uns

Projektor Panasonic PT-CW240 an Extron MPS 602 per HDMI

Folien+Audio?

== Mounts sudo su
mkdir /opt/crs/fuse/SUBSCRIBE8/Großer\ Sitzungssaal mkdir /opt/crs/fuse/SUBSCRIBE8/Kleiner\ Sitzungssaal
mount.cifs encoder5.lan.c3voc.de/fuse/subscribe8/Großer\ Sitzungssaal /opt/crs/fuse/SUBSCRIBE8/Großer\ Sitzungssaal mount.cifs encoder2.lan.c3voc.de/fuse/subscribe8/Kleiner\ Sitzungssaal /opt/crs/fuse/SUBSCRIBE8/Kleiner\ Sitzungssaal