= SUBSCRIBE 9

Selbe Location wie letztes Jahr, vgl. SUBSCRIBE 8#Räume – Zeitgleich mit NixCon 2017 (ebenfalls München) und WikidataCon 2017 (Berlin).

== Wer und wann

ab Donnerstag 14 Uhr, Aufbau großer Sitzungsaal

Andi

Marcel

derchris (ab 15 Uhr), Aufbau kleiner Sitzungssaal

später

lhampe ab Donnerstag abend/Samstag

Sebastian (aka @studiolink) ab Freitag

== Checkliste

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Youtube?

Nach der Veranstaltung

== Räume und Aufbauplanung

Hardwaredetails sind größtenteils noch auf dem Stand vom letzten Jahr:

=== großer Sitzungssaal

Hauptprogramm aka “Konferenz”

Technik: Crestron Digtital Media Series 3, HDMI+VGA via Kupfer, Vollständig ausgestattet mit zahlreichen Bodentanks und Patchpanels für HDSDI/BNC, XLR und Ethernet. Funk-Mikros: Zwei Headsets + vier Handmikrofone.

Hälfte des Raums in Reihen bestuhlt, andere hälfte mit Tischen. FoH hinten, daneben Videomischer-Platz.

encoder_cube_6 wegen drei Hardware-Eingängen

Kamera 6 und M

Pavo M9 als “Scaler” um HDMI 1080p50 auf 1080p24 o.ä. zu wandeln

=== kleiner Sitzungsaal

Workshop-Raum mit 30 Sitzplätzen

Case 5 im Standard-Setup

Folien per HDMI→SDI Strecker mit HDMI Matrix als Splitter und Tronsmart als Scaler davor

Audio: es gibt auf dem Tisch vier Grenzflächenmikros → per XLR in Kamera

=== Sitzungszimmer 8

Workshop-Raum mit 20 Sitzplätzen an langem Tisch

Creston Presentation Switcher DMPS3-4K-150-C

Crestron Verstärker AMP 2210S

Projektor: Panasonic PT-EZ580

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/products/ez580/manual/pt-ez580_en.pdf

=== Sitzungszimmer 4

Workshop-Raum mit 15? Sitzplätzen

Projektor NEC U321H an Extron MPS 602

=== Sitzungszimmer 9

Workshop-Raum mit 12 Sitzplätzen

Projektor steht auf dem Tisch und hat VGA+HDMI.

=== Sitzungszimmer 3 Subscribe 8: Podcast-Aufnahmeraum

Projektor Panasonic PT-CW240 an Extron MPS 602 per HDMI

== Minion Notes:

/video/fuse

/video/intros

encoder6 → minion6/minion-muc

encoder5 → minion5

/video/encoded

/video/tmp

minion6 → minion-muc

Minion6 / Minion-muc

sudo mount -t cifs //encoder6.lan.c3voc.de/fuse /video/fuse
sudo mount -t cifs //encoder6.lan.c3voc.de/video/intros /video/intros

== Notizen fürs nächste Mal

Quelldateien fürs Intro sind im intro-outro-generator repo. Es liegt ein Skript daneben, mit dem die “given frames” aus dem session opener MP4 generiert werden können. Das Generator Skript kann jetzt die ersten 150 Frames wiederverwenden, damit das funktioniert, muss es vorher allerdings einmal der Debug-Modus durchgelaufen sein.

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/19

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/20

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/21

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/22

Der Background Loop und die Pausen-Animation für Voctomix sind im cm repo.

Nice to have: Frab ID zu Youtube (Tag/Beschreibung) oder mehr Metadaten zu Auphonic schieben