SUBSCRIBE 9

Selbe Location wie letztes Jahr, vgl. SUBSCRIBE 8#Räume – Zeitgleich mit NixCon 2017 (ebenfalls München) und WikidataCon 2017 (Berlin).

Wer und wann

ab Donnerstag 14 Uhr, Aufbau großer Sitzungsaal

Andi

Marcel

derchris (ab 15 Uhr), Aufbau kleiner Sitzungssaal

später

lhampe ab Donnerstag abend/Samstag

Sebastian (aka @studiolink) ab Freitag

Checkliste

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Youtube?

Nach der Veranstaltung

Räume und Aufbauplanung

Hardwaredetails sind größtenteils noch auf dem Stand vom letzten Jahr:

großer Sitzungssaal

Hauptprogramm aka “Konferenz”

Technik: Crestron Digtital Media Series 3, HDMI+VGA via Kupfer, Vollständig ausgestattet mit zahlreichen Bodentanks und Patchpanels für HDSDI/BNC, XLR und Ethernet. Funk-Mikros: Zwei Headsets + vier Handmikrofone.

Hälfte des Raums in Reihen bestuhlt, andere hälfte mit Tischen. FoH hinten, daneben Videomischer-Platz.

encoder_cube_6 wegen drei Hardware-Eingängen

Kamera 6 und M

2x Tallycom aus Case 6

Pavo M9 als “Scaler” um HDMI 1080p50 auf 1080p24 o.ä. zu wandeln

kleiner Sitzungsaal

Workshop-Raum mit 30 Sitzplätzen

Case 5 im Standard-Setup

Folien per HDMI→SDI Strecke mit HDMI Matrix als Splitter und Tronsmart als Scaler davor

Audio: es gibt auf dem Tisch vier Grenzflächenmikros → per XLR in Kamera

per XLR L out des Audio Mixers unten

Das Mikro beim Speaker auf 9dB oder höher drehen, die anderen drei Mikros auf 0 dB herunter drehen.

Sitzungszimmer 8

Workshop-Raum mit 20 Sitzplätzen an langem Tisch

Creston Presentation Switcher DMPS3-4K-150-C

Crestron Verstärker AMP 2210S

Projektor: Panasonic PT-EZ580

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/products/ez580/manual/pt-ez580_en.pdf

Sitzungszimmer 4

Workshop-Raum mit 15? Sitzplätzen

Projektor NEC U321H an Extron MPS 602

Sitzungszimmer 9

Workshop-Raum mit 12 Sitzplätzen

Projektor steht auf dem Tisch und hat VGA+HDMI.

Sitzungszimmer 3

Podcast-Aufnahmeraum

Projektor Panasonic PT-CW240 an Extron MPS 602 per HDMI

Mounts

Überarbeitete Idee: Dezentralisiertes Setup mit Minion6 als “Master”

Worker A bis C auf EncoderX; Worker D und folgend auf Minion6, Worker E (Encoding) zusätzlich auf den Slave Minions.

Alle Minions:

mkdir -p /video/fuse/subscribe9/{Großer\ Sitzungssaal,Kleiner\ Sitzungssaal}
sudo mount -t cifs //encoder6.lan.c3voc.de/fuse/subscribe9/Großer\ Sitzungssaal /video/fuse/subscribe9/Großer\ Sitzungssaal
sudo mount -t cifs //encoder5.lan.c3voc.de/fuse/subscribe9/Kleiner\ Sitzungssaal /video/fuse/subscribe9/Kleiner\ Sitzungssaal

zusätzlich auf den Slave-Minions:

sudo mount -t cifs //minion6.lan.c3voc.de/video /video
sudo mount -t cifs //minion6.lan.c3voc.de/tmp /video/tmp
sudo mount -t cifs //minion6.lan.c3voc.de/encoded /video/encoded

auf EncoderX:

sudo mount -t cifs //minion6.lan.c3voc.de/video/intros /video/intros

Notizen fürs nächste Mal

Quelldateien fürs Intro sind im intro-outro-generator repo. Es liegt ein Skript daneben, mit dem die “given frames” aus dem session opener MP4 generiert werden können. Das Generator Skript kann jetzt die ersten 150 Frames wiederverwenden, damit das funktioniert, muss es vorher allerdings einmal der Debug-Modus durchgelaufen sein.

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/19

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/20

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/21

https://github.com/voc/intro-outro-generator/issues/22

Der Background Loop und die Pausen-Animation für Voctomix sind im cm repo.

Publishing

Nice to have: Frab ID zu Youtube (Tag/Beschreibung) oder mehr Metadaten zu Auphonic schieben

BR Räumlichkeiten:

audio Delay checken - wir haben 200ms vom BR oben drauf geben lassen

Vor dem Event Prüfen das die Mono_Summe wirklich alle Kanäle drauf hat (3,5mm-Klinke war es nicht - uns fehlte (mehfach sauberer) Ton :/)

Bessere Lösung für Tisch-Micros im kleinen Sitzungssaal - Notfalls wieder alle außer das vorne runter pegeln.