Audio Volume Meter

Link ca. https://www.alibaba.com/product-detail/RGB-MCU-Adjustable-Display-Pattern-24_60697237761.html?spm=a2700.7724838.2017115.51.6faa4b03YZb9Oz

Maße

LxBxH* cm: 10 x 3,5 x 1,2 *dickste Stelle

Die Höhe ist ansonsten 3mm und ist durch die Platine plus der LEDs bestimmt.

Auf der Rückseite ist noch die Buchse mit Stecker angebracht, diese is 9mm von der “oberen” langen Seite (grünes Kabel, siehe Bild “Bottom”) und 11mm von der anderen Langen Seite entfernt. Die Buchse samt Stecker hat die Maße LxBxH mm: 15x11x6. Jedoch ist das Kabel dann noch dran und lässt sich erst ab ca. 25mm vollständig um 90 Grad abwinkeln.

hardware:audio-pis:audiopi-av-meter-top-sizes.png

Anschluss

Farbe	Funktion
Grün	+5V
Gelb	-5V
Orange	Ground
Rot	R
Braun	L

Top

Bottom

Connector