= Event Server - node.lan.c3voc.de

== VMs

monitoring.lan.c3voc.de

phony.lan.c3voc.de

live.lan.c3voc.de

router.lan.c3voc.de

== Hardware Thomas Krenn - 1HE Intel Single-CPU SC813M(R) Server

Chassis: SC813MTQ-R400CB

Intel Xeon 4-Core E3-1265L V2 @ 2.50GHz

Supermicro Mainboard X9SCM-F

32 GB ECC DDR3 1600 RAM 2 Rank ATP (4x 8192 MB)

2x 2000 GB SATA III WD Raid Edition 3,5“ 7.2k - WD2000FYYZ

2x 6Gbit/s + 4x 3Gbit/s SATA-Ports - kein HW Raid

2x 1Gbit Intel NICs

KVM over LAN, IPMI 2.0

2x 400 Watt energiesparendes, redundantes Netzteil

Stromverbrauch: 50 Watt IDLE, 110 Watt LOAD