Fernsehfee 3.0

"vendor" website

linux for armlogic SOC

http://openlinux.amlogic.com:8000/download/GPL_code_release/ThirdParty/

another link to linux for Armlogic meson SOCs

Unboxing / Teardown pictures

Android 4.4.2

Quad Core (A9r4) 2.0 GHz

Mali 450 MP 8 Kerne, @600 Mhz

8 GB eMMC

UHD (19201080, max. 38402160 bei H.264 HP @L5.1)

2 USB, LAN, WLAN, Infrarot-Learn & Send

== UART Debug Port