lecternbox

Idea based on http://lusis.eu/laser/wood/2017/02/03/videobox.html.

Content:

HDMI Matrix

Ethernet Switch

http://www.tp-link.de/products/details/cat-41_TL-SG105E.html

https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105-Gigabit-l%C3%BCfterloses-Passivk%C3%BChlkonzept/dp/B00N0OHEMA/ref=sr_1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1507908431&sr=1-4&keywords=tp%2Blink%2Bswitch&th=1

100mm98mm25mm PCB hat laut fotos nahezu diese größe

9V/0,6A Gleichspannung

Infobeamer PI

5V ca 2A

93,0 x 63,6 x 20

DI Box

Stereo

aktiv

Netzteil / Netzteile

5V / 9V / 12V

https://www.exp-tech.de/module/stromspannung/6783/pololu-9v-2.3a-step-down-voltage-regulator-d24v22f9

Tronsmart

12V

ggf genug platz lassen das auch andere boards passen

HDMI → SDI

9V / 12V

ggf Display

ggf HDMI Splitter

I/O buchsen

2x ETH

2x XLR

1x chinch

1x SDI Coax

2x HDMI

$Power connector

2x USB