Audiomischer

Ausgelagert aus Shopping: Funkmikrostrecke. Zusammenfassung von raven im September 2015.

Anforderungen

4 Mic Eingänge

1-2 Line EIngänge

2-4 Auxwege (/subgruppen?)

?Remote-Controll

?Kompressoren

?48v

Quellen

Funkmics

3.5mm Bühne

?Kabel-mics

=== Ziele

FOH-PA

Cam-Mixer

Bühnenmonitor

Recorder

Videochat-Feed

Translator-Feed

== Entsprechende Mixerlösungen

Thoman mit filtern

Yamaha MG12

http://www.thomann.de/de/yamaha_mg12.htm

300 Euro

6 Mic IN, 4 mit comp.

4 Line IN

2 Aux

Rack-Mountable.

Behringer Xenyx XL1600

http://www.thomann.de/de/behringer_xenyxxl_1600.htm

300 Euro

12 Mic/Line-In

4 Stereo-In

4 Aux

4 Subgruppen

6cm Fader

Allen & Heath ZED-14

http://www.thomann.de/de/allenheath_zed14.htm

400 Euro

6 Mic/Line-In

4 Stereo-In

4 Aux

Angenehm lange Fader

USB

QSC TouchMix-8

http://www.thomann.de/de/qsc_touchmix_8.htm

1000 Euro

8 M/L, 2 Stereo IN

Trochscreen-Digitalmixer mit einigen physischen Reglern

Mit Smartdevices steuer-/erweiterbar

=== Presonus StudioLive 16.0.2http://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_1602.htm

1100Euro

Digitalmixer ohne Motorfader

12 M/L-In

4 Stereo-In

Mit FireWire (16 In, Out)

Gate, Comp, EQ Pro Kanal

2 FX

Behringer FCA1616

http://www.thomann.de/de/behringer_fca1616.htm

300 Euro

Digitales Audiointerface

8 In, 8 Out

4 In davon für Mics geeigent.

Mit Jack und einem vernünftiugen PC lässt sich damit ein Digitalpult bauen, mit Comp, FX, streaming, recording und allem. (auch RC)Aber so schön die eine propetäre Lösung würd's nicht.