Shopping: Funkmikrostrecke

Da Veranstaltungsorte mit mehr als zwei Räumen bis her immer eigene Funkbrücken hatten konzentrieren wir uns bewusst auf zwei Räume. Zum einen Lagert so nicht unnötig Hardware zum anderen bleibt das Packmaas überschaubar.

Text

Mitte 2013 wurde für Hardware angeschafft (Kameras, Computer, Flightcases etc vgl. [1] ), mit welcher das Live-Streaming der SIGINT13 und des 30C3 umgesetzt wurde. Im Verlauf des Jahres 2014 hat das VOC diese Hardware auf über 18 kleineren Veranstaltungen eingesetzt und damit vielen CCC und CCC-nahen Konferenzen die Möglichkeit der Live-Video-Übertragung und Aufzeichnung aller Vorträge ermöglicht. Darüber hinaus wird die Hardware zu Produktion des Chaosradios verwendet, welches zu jeder zweiten Sendung im CCCB stattfindet.

Ein Problem bei diesen kleineren Veranstaltungen regelmäßig begnet ist das Fehlen adäquater Audio-Technik vor Ort. Oft fehlt es dem Veranstaltungsort an Funkmikrofonen. Die Aufzeichnung von hochqualitativem Video ohne verständliches Audio ist in Konferenzsituationen jedoch kaum sinnvoll.

Daher möchten wir Funkmikrofone und dazu passende Audio-Mixer beschaffen und auf den zukünftig anstehenden Konferenzen einsetzen. Folgendes Setup enthält drei Mikros und deckt die durchschnittlichen Anforderungen ab: zwei Vortragende und ein Publikums-Mirkofon oder ein Vortragender, ein “Moderator” und ein Publikums-Mikrofon.

Konkret wurden folgende Komponenten gewählt:

Sender und Empfänger der Sennheiser EW 100 1G8 Serie

Da wir unsere Hardware immer an unterschiedlichsten Orten einsetzen und es keine ortsunabhängigen Nutzungslizenzen mehr für unsere Nutzergruppe gibt, müssen wir auf anmeldefreie Frequenzen ausweichen. Grundsätzlich in Frage kommen Reste vom E-Band (823-865 MHz) oder 1G8 (1785-1805 MHz). Wir haben uns am Ende für 1G8 entschieden, Hauptgrund war am Ende hauptsächlich: “Sennheiser war der erste Hersteller, der dieses Frequenzband mit drahtloser Audiotechnik erschlossen hat. Aufgrund der geringen Sendeleistung der Anwendung und der Ausbreitungseigenschaften von Funksignalen in diesem Frequenzbereich ist nur eine geringe Gefahr von Störungen durch andere Anwender zu erwarten.“ Sprich die für diesen Bereich gültige Begrenzung gilt auch für potenzielle Störquellen und es gibt insgesamt weniger Nutzer. Da wir die Hardware hauptsächlich innerhalb eines Raumes einsetzen, sollte die im vergleich zum E-Band geringere Sendeleistung nicht so ins Gewicht fallen. Falls die Reichweite wider erwarten nicht ausreicht kann man mit externen Antennen + Verteilverstärker nachbessern. Warum Sennheiser nur mit 10mW EIRP und nicht mit den anscheinend in Deutschland erlauben 82 mW EIRP sendet ist allerdings noch unklar.

Spätestens die Entscheidung für 1G8 zieht auch die Wahl der höherwertigen Sender der EW-Reihe nach sich, da die XSw Geräte nur im E-Band arbeiten.Zusätzlich kommt die bessere Verarbeitung und Robustheit der EW-Reihe uns sehr entgegen, da diese auch auf den Konferenzen häufiger von Menschen ohne Erfahrung gehandhabt werden.

Headset von t.bone

Etwas günstiger als die Headsets von Sennheiser, jedoch etwas weniger robust und somit anfälliger gegenüber unsachgemässer Handhabung.

ist jedoch ein “Verbrauchsmaterial”, da diese am meisten Belastung durch unerfahrene Speaker erleiden.

Das sollte man nochmal umschreiben…. — Andi 2015/09/07 18:31

Audiomischer X AIR XR12

Um eine “Hinstellen-und-Funktioniert”-Lösung entwickeln zu können, haben wir uns entschieden, auf ein 19” Case zu setzen. Dadurch wurde sich auch für einen 19“-Mischer statt eines Pultmischers entschieden. Die 19”-Geräte sind, rein aufgrund der Bauform, nicht gut bediehnbar um “mal schnell” ein Mikrofon nachzuregeln. Daher wurde ein Audiomischer gewählt, welcher sich via Ethernet steuern lässt. Dadurch wird es möglich, die relevanten Kontrollen (z.B. Publikums-Mikro muten, Speaker-Mikro nachregeln) aus der Videomischer-Software heraus zu bediehnen. Auch ein Remote-Eingriff durch VOC-Personal, z.B. via VPN wird dadurch möglich. In der Zukunft kann man dadurch auch über ein gemeinsammes (Video+Audio) Hardware UI wie z.B. einen einfachen MIDI Controller nachdenken.

3HE Rack

Es wurde ein 3HE Rack samt Einbaukit gewählt, welches als kompletteinheit verwendet werden kann. Zusätzlich zu Stromversorgung und XLR-Summe (Ausgang), wurden XLR-Buchsen für zusätzliche Eingänge (Laptop-Ton) vorgesehen. Diese können mit den bereits vorhandenene DI-Boxen verwendet werden.

Es sollen zwei Einheiten für je einen Saal angeschafft werden, da dies die meisten Setups abdeckt. Die Einheiten werden zeitnah, d.h. nach Möglichkeit noch vor dem Camp beschafft, damit dort bereits erste Erfahrungen gesammelt werden können.

[1] https://doku.ccc.de/intern/VOC/Antrag_Hardware_2013

Offene Fragen

Auswahl Headset

Meise: Warum wurde sich für the t.bone HeadmiKe entschieden?
Capo: Preis(kann als Verbrauchsmaterial betrachtet werden). Meise: Haben wir da irgendwo konkrete Erfahrungen? Capo: Nicht genug. Testen! Ein guter Mischer(EQ) könnte es für Sprache akzeptabel machen (Vorschlag s.u.)Meise: Meine Erfahrungen bei Headsets sind eher so (viel pusten). Capo: Headsets müssen richtig (ausserhalb der Schnaufzone) positioniert werden. Meise: Für mein Empfinden sind Lavaliermikrofone besser geeignet … \Capo: Ja, bei Sakko/Kravatten Trägern, die in eine Richtung reden. Bei hektischen Rednern mit Hoodie oÄ wechselt der Pegel und es raschelt gern. Bei ungeübten Handling gehen Lavaliers leichter kaputt, weil sie klein sind und an der Kapsel angefasst werden müssen. Wir müssten eine Kugel-Kapsel nehmen, weil Nieren-Lavaliers schnell mal in die falsche Richtung schauen. Meise: … da haben wir auch konkrete Beispiele wie die sich in der Praxis anhören. Z.B. hier (gut) und hier (nich so geil)\Capo: Für einen solchen Klangvergleich sollten die Kapseln das gleiche Preisniveau haben und von ähnlich erfahrenen Leuten bedient werden Mein Vorschlag s.u.

Auswahl Mischer

Gibt es bezüglich der Auswahl des Mischers (X-Air XR12) noch irgendwelche Fragen? — Andi 2015/06/25 00:36

Siehe auch die Vorschläge @ Audiomischer.Ein Paketvorschlag mit dem Behringer x32 findet sich hier.

Mögliche Pakete

Einziger verbliebender Unterschied zwischen Paket L und M ist die Anzahl der Handmikros.

Paket L

Anzahl	Name/Verwendung	Artnr.	Stückpreis	Gesamtpreis
1	Taschensender mit Empfänger	EW 172 1G8 / 1G8-Band	549 €	€
1	Headset	the t.bone HeadmiKe	59 €	€
2	Handmikro mit Empfänger	EW 145 1G8 / 1G8-Band	649 €	€
1	Audiomischer	X AIR XR12	365 €	€
1	3HE Eco Rack	Thon Rack 3U Eco II Compact 23	66 €	€
2	Einbaukit	Sennheiser GA3	39 €	€
10	XLR Patchkabel	SK233-0,5 XLR	4.10 €	€
1	IEC Mains Socket	Adam Hall IEC Mains Socket	2.50 €	€
1	Rackblende mit Bohrungen	Thon Rack Panel 1U 6XLRm 2XLRf 220V	9 €	€
4	Blind-Abdeckung	Adam Hall 7839	1.29 €	€
8	Montagehilfe	Neutrik MFD	0.33 €	€
2	XLR-Buchse Male	Neutrik NC3 MD-L1	3.30 €	€
4	XLR-Buchse Female	Neutrik NC3 FD-L1	3.50 €	€
2	Headphone Bag	Headphone Bag	10.50 €	€
Summe	€

Paket L (alternativ)

Anzahl	Name/Verwendung	Artnr.	Stückpreis	Gesamtpreis
1	Taschensender mit Empfänger	EW 172 1G8 / 1G8-Band	549 €	€
1	Headset	the t.bone HeadmiKe	59 €	€
2	Handmikro mit Empfänger	EW 145 1G8 / 1G8-Band	649 €	€
2	Einbaukit	Sennheiser GA3	39 €	€
1	Audiomischer	Yamaha MG12	269 €	€
1	Einbaukitt	Yamaha RK MG12	39 €	€
1	6HE L-Rack	Thon L-Rack 6U Rack	219 €	€
1	Rackschublade	Thon Rack Drawer 2U Lockable	65 €	€
1	Rackblende mit Bohrungen	Thon Rack Panel 1U 6XLRm 2XLRf 220V	9 €	€
1	IEC Mains Socket	Adam Hall IEC Mains Socket	2.50 €	€
4	Blind-Abdeckung	Adam Hall 7839	1.29 €	€
8	Montagehilfe	Neutrik MFD	0.33 €	€
2	XLR-Buchse Male	Neutrik NC3 MD-L1	3.30 €	€
4	XLR-Buchse Female	Neutrik NC3 FD-L1	3.50 €	€
10	XLR Patchkabel	SK233-0,5 XLR	4.10 €	€
2	Headphone Bag	Headphone Bag	10.50 €	€
Summe	€

Paket M

Anzahl	Name/Verwendung	Artnr.	Stückpreis	Gesamtpreis
1	Taschensender mit Empfänger	EW 172 1G8 / 1G8-Band	549 €	€
1	Headset	the t.bone HeadmiKe	59 €	€
1	Handmikro mit Empfänger	EW 145 1G8 / 1G8-Band	649 €	€
1	Audiomischer	X AIR XR12	365 €	€
1	3HE Eco Rack	Thon Rack 3U Eco II Compact 23	66 €	€
1	Einbaukit	Sennheiser GA3	39 €	€
10	XLR Patchkabel	SK233-0,5 XLR	4.10 €	€
1	IEC Mains Socket	Adam Hall IEC Mains Socket	2.50 €	€
1	Rackblende	Thon Rack Panel 1U	3.90 €	€
1	Rackblende mit Bohrungen	Thon Rack Panel 1U 6XLRm 2XLRf 220V	9 €	€
4	Blind-Abdeckung	Adam Hall 7839	1.29 €	€
8	Montagehilfe	Neutrik MFD	0.33 €	€
2	XLR-Buchse Male	Neutrik NC3 MD-L1	3.30 €	€
4	XLR-Buchse Female	Neutrik NC3 FD-L1	3.50 €	€
2	Headphone Bag	Headphone Bag	10.50 €	€
Summe	€

Option ohne Case

Anzahl	Name/Verwendung	Artnr.	Stückpreis	Gesamtpreis
1	Taschensender mit Empfänger	EW 172 1G8 / 1G8-Band	549 €	€
1	Headset	the t.bone HeadmiKe	59 €	€
1	Handmikro mit Empfänger	EW 145 1G8 / 1G8-Band	649 €	€
2	Headphone Bag	Headphone Bag	10.50 €	€
1	Behringer XENYX 802 Mischpult	XENYX 802	69 €	€
2	XLR -> Klinke (Symmetrisch)	MXP2015 802	3.90 €	€
Summe	€

Alternative Headsets

http://www.thomann.de/de/the_tbone_headmike_d_ew.htm 59 EUR

http://www.thomann.de/de/the_tbone_earmic_500akg.htm 89 EUR

http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_pem_6018_sc.htm 155 EUR

http://www.thomann.de/de/rode_hs1p.htm 229 EUR

Headset Auswahlkriterien

capo 2015/07/15 IMHO

Sennheiser-kompatibler Stecker (anlöten geht auch, ist aber kritisch wegen dünnem Kabel)

schnell einstellbar, fester Sitz, Kapsel positionierar, Brillentauglich

Niere/Superniere, also keine Kugel (Feedback-Risiko, Nebengeräusch-Unterdrückung)

Preis <200€ (Profiware ab ca. 500€, zuviel Risiko)

weniger wichtig

Aussehen (guter Sound, Robustheit, geringes Gewicht und Unauffälligkeit gibt´s ab 500 EUR)

zu den Alternativ-Vorschlägen

EinOhrSchwänzchen (earmikes) würde ich nicht nehmen, weil die Kapsel wackelt, wenn man am Kabel wackelt

das Rohde ist bei Thomann ausgelistet

Mein Vorschlag:

http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_opus_5409_sennheiser_stecker.htm 145 EUR

erfüllt mene Kriterien

hat gute Kritiken bei Thomann

Schwanenhals! Freie Positionierbarkeit unabhängig vom festen Sitz am Kopf

dicke Kapsel stört in beige weniger als in schwarz

Gewicht: Bei uns läuft man ja nicht stundenlang damit rum

bei Thomann wieder lieferbar ab 24.7. (könnte bei rechtzeitiger Besussfassung reichen zum Camp)

Test auf dem Camp 2015

Vorschlag von capo 2015/07/15 zur Klärung der offenen Mikrofon-Fragen:

Wir fragen den Audio-Verleiher Lars an, ob er auf dem Camp Sennheiser EW Funkstrecken bereit stellt.Die benutzte Frequenz ist hier zweitrangig. Dadurch haben wir eine realistische Testumgebung.

Wir machen bei Thomann Ende Juli eine Teststellung für drei verschiedene Mikrofone (zB Kauf mit 30 Tage money-back Garantie aus C3VOC oder CCCV-Budget)

Beyer Opus Headset 145 EUR

T-Bone Headset 59 EUR

Lavalier-Kugel 99 EUR

Alle drei werden als Equipment bei der CCCV-Versicherung angemeldet, falls was kaputt geht. Die drei Mikros werden im A/B Vergleich getestet und ein Recording als Doku erzeugt. Wir entscheiden auf (oder nach) dem Camp, welche Mikros zu Thomann zurück gehen.

Idealerweise beschaffen wir im gleichen Zug noch den vorgeschlagenen Mischer (1 Stk). Dann könnte auch die Frage des optimalen EQs für jedes Mikro ermittelt werden.Im Ergebnis haben wir für die oben aufgeworfenen Fragen eine solide Antwort.

Die Frage, welche Funkstrecken (Antennen, etc)das C3VOC beschafft, kann unabhängig davon geklärt werden.